Nazwa Wykonawcy:………………………………………..

Adres Wykonawcy………………………………………….

Adres e-mail:………………………………………………..

Nr Telefonu/FAX:…………………………………………..

1. Propozycja ofertowa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis Robót** | **Jednostka miary** | **ilość** | **Wartość netto (zł)** | **VAT**  **(%)** | **Wartość**  **VAT (%)** | **Wartość brutto**  **(zł)** |
|  | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki ½ cegły | m2 | 15,120 |  |  |  |  |
|  | Rozebranie istniejącej posadzki wraz z podkładem betonowym, roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm | m3 | 1,133 |  |  |  |  |
|  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 1,700 |  |  |  |  |
|  | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek | m3 | 0,567 |  |  |  |  |
|  | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły | m3 | 0,567 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego zbrojone ławy i stopy fundamentowe | m3 | 2,266 |  |  |  |  |
|  | Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 5,295 |  |  |  |  |
|  | Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 25 cm | m2 | 13,120 |  |  |  |  |
|  | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 7,200 |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD7w, grunt ftalowy + emalia ftalowa | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2 –dzielne, do 2.0 m2 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów | m2 | 26,240 |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14mm, gładkie | kg | 50 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów) tynk cementowy, ościeża szerokości do 25 cm | m | 11,000 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm | m | 21,600 |  |  |  |  |
|  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 4,122 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu) z zatarciem na gładko | m2 | 5,250 |  |  |  |  |
|  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi | m3 | 4,122 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  | **--** |  |  |

1. Termin płatności: Wyznaczamy płatność w terminie……..dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.*/wymagane jest min.14 dni, max. 30 dni/*
2. Gwarancja jakości: Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na okres………….. miesięcy. (nie mniej niż 12 miesięcy)
3. Inne

dn.

Pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy